Data/hora: 07/06/2024 18:09:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	11/01/2008	
Data da última atualização: 	14/12/2010	
Autoria: 	SANT'ANA, J. A. do V.; COELHO, E. F.; COELHO FILHO, M. A.	
Afiliação: 	José Antônio do Vale Sant'Ana, UFRB; Eugênio Ferreira Coelho, CNPMF; Maurício Antônio Coelho Filho, CNPMF.	
Título: 	Otimização da eficiência do uso de água em projetos de irrigação no semi-árido.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 4., 2007, Cruz das Almas. [ Resumos...]. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical: Fapesb, 2007. p. 32.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A otimização da eficiência do uso de água pode ser trabalhada com base nas curvas de respostas físicas da produtividade e da eficiência de uso de água (EUA). O presente trabalho teve como objetivo desenvolver alternativas de manejo de irrigação que promovam aumento na eficiência física do uso de água, de culturas para projetos instalados no semi-árido, pelo aumento na produtividade, para níveis de irrigação iguais ou menores que os atualmente definidos como ótimos, e pela redução da lâmina total aplicada em fases fenológicas menos sensíveis a água. Foram desenvolvidas duas atividades de pesquisa: uma consistiu em avaliar a redução da lâmina considerada adequada para irrigação em diferentes fases do crescimento dos frutos do limoeiro e a segunda teve o mesmo objetivo, tendo sido aplicada à mangueira. Nas atividades realizadas foi adotado um delineamento experimental por blocos casualizados com 10 tratamentos e quatro repetições, sendo utilizada quatro plantas por parcela experimental. Os tratamentos foram aplicados nas fases de floração e pegamento (Fase I), desenvolvimento e crescimento dos frutos (Fase II) e final de crescimento e maturação (Fase III)após a indução para florescimento. Os resultados apresentados e discutidos, demonstraram que a fase fenológica de maior sensibilidade à redução da irrigação das fruteiras avaliadas é a de floração. A redução de 15 e 30% da lâmina de irrigação não difere estatisticamente entre si nas fases II e III.	
Palavras-Chave: 	Manejo de irrigação; Semi-árido.	
Thesagro: 	Microaspersão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)