Data/hora: 11/06/2024 02:45:48

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 12/12/2023
Data da última atualização: | 14/12/2023
Autoria: | SANTANA, G. da S.; COELHO, E. F.; SILVA, T. S. M. da; RAMOS, M. M.; COELHO FILHO, M. A.
Afiliação: | GESSIONEI DA SILVA SANTANA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; TIBÉRIO SANTOS MARTINS DA SILVA, ESCOLA DE AGRONOMIA UFBA; MÁRCIO MOTA RAMOS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; MAURICIO ANTONIO COELHO FILHO, CNPMF.
Título: | Estimativa da condutividade elétrica da solução do solo em função da umidade e da condutividade elétrica aparente.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 33., 2004, São Pedro, SP.
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO: Objetivou-se com este trabalho obter a relação existente entre a condutividade elétrica aparente (CEa), a umidade do solo (q) e a condutividade elétrica da solução do solo (CEw), a fim de possibilitar a estimativa de CEw a partir de q e CEa. O experimento consistiu em 25 tratamentos resultantes da combinação de cinco percentuais de água disponível (AD) com cinco condutividades elétricas (CE). Os percentuais de AD foram: 20; 40; 60; 80 e 100% e os níveis de CE foram: 1,0; 2,5; 4,0; 5,5 e 7,0 dS m-1. Dados de CEa e q obtidos por um equipamento de TDR 100 foram, juntamente com dados de CEw, ajustados por meio de modelos matemáticos que os relacionam. A relação entre CEa, CEw e q pode ser explicada por meio dos modelos de Vogeler e Clothier (1996) e Rhoades et al. (1976), o que possibilita a estimativa de CEw a partir de dados de CEa e q, obtidos por meio da TDR.
Thesagro: | Condutividade Eletrica; Fertirrigação; Umidade.
Thesaurus Nal: | Electrical conductivity; Fertigation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (33880-1) - UPC - AA - DD - Publicação digital -  -  - DIS