Data/hora: 11/06/2024 06:32:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Tipo da produção científica: 	Capítulo em Livro Técnico-Científico	
Data corrente: 	13/02/2017	
Data da última atualização: 	29/06/2017	
Autoria: 	SANTANA, N. C.; RODRIGUES, L. N.	
Afiliação: 	NICKOLAS C. SANTANA; LINEU NEIVA RODRIGUES, CPAC.	
Título: 	Caracterização do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas em ecorregiões do Cerrado.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO DA REDE AGROHIDRO, 4., 2016, Brasília, DF. Água e agricultura: incertezas e desafios para a sustentabilidade frente às mudanças do clima e do uso da terra: anais. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2016.	
Páginas: 	p. 213-219.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é dependente das variações temporais de diversos elementos como a precipitação e uso do solo. A sua caracterização por meio de parâmetros estatísticos básicos é importante para a gestão e manejo dos recursos hídricos. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o comportamento hidrológico de bacias hidrográficas em ecorregiões do Cerrado. Para isto, vinte bacias hidrográficas, nas diferentes ecorregiões do Cerrado, foram selecionadas, utilizando-se, como critério principal, a quantidade de dados disponível. Para cada uma das bacias selecionadas foram calculados o desvio padrão das vazões e as vazões específicas média, máxima, mínima e de permanência (Q95%). O maior desvio padrão foi observado no rio Tocantins, ecorregião Bico do Papagaio. As vazões específicas máximas variaram de 11,0 m3/s a 937,2 m3/s, as mínimas de 0 m3/s a 10,6 m3/s e a de permanência de 0 m3/s a 12,3 m3/s. Abstract: The watershed hydrological response is dependent on the temporal variation of various elements such as precipitation and land use. Its characterization by means of basic statistical parameters is important for water resources management. The aim of this study was to assess the hydrological behavior of watersheds in the Savanna ecoregion. Twenty watersheds were selected in different ecoregions of the Cerrado. Data availability was the main criteria used to select the watershed. For each of the selected watersheds, discharge standard deviation and maximum, average, minimum and the exceedance percentile Q95% specific flowrate were calculated. The highest observed standard deviation was observed in the Tocantins River, Bico do Papagaio ecoregion. The maximum specific flowrate varied from 11.0 m3/s to 937.2 m3/s, the minimum from 0 m3/s to 10.6 m3/s and Q95% from 0 m3/s to 12.3 m3/s.	
Palavras-Chave: 	Comportamento hidrológico; Curva de permanência; Recursos hídricos; Uso do solo; Vazão específica.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Cerrado.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155394/1/Agua-e-agricultura-pg213-219.pdf	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (35763-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS