Data/hora: 24/05/2024 02:14:05

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 10/02/2003
Data da última atualização: | 16/04/2019
Autoria: | SANTOS, C. R. dos; PINTO, J. M.
Afiliação: | CLEMENTE RIBEIRO DOS SANTOS, CPATSA; JOSE MARIA PINTO, CPATSA.
Título: | Perfil de distribuição de água de miniaspersor Rondo XL da "Plastro", em irrigação de hortas comunitárias.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 12., 2002, Uberlândia. Anais... Uberlândia: ABID, 2002.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O manejo adequado de um sistema de irrigação localizada visando obter ificiência de uso de água, requer a determinação do perfil de distribuição de água dos emissores utilizados em condições de campo. O propósito deste trabalho foi avaliar o desempenho do miniaspersor Rondo XL da Plastro, utilizado na irrigação de hortas comunitárias. Foram testados os sistemas de irrigação instalados na comunidade de Tancão (município de Tremendal) e de Lagoa do Mato (município de Jânio Quadros) todos compreendidos pela área de abrangência do Pró-Gavião, visando a determinação, do coeficiente de uniformidade e do perfil de distribuição de água do emissor na superfície do solo. Foi observado um maior valor do coeficiente de uniformidade CU relacionado à faixa de pressão entre 244,80 a 280,50 kPa. Por outro lado, o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen CUC mostrou-se maior quando relacionado à faixa de pressão entre 336,0 a 408,0 kPa.
Palavras-Chave: | Horta comunitária; Projeto Gavião; Sistema de irrigação localizada.
Thesagro: | Agricultura Familiar; Hortaliça; Irrigação.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/25793/1/OPB228.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (25793-1) - UPC - AA - CD - 121 -  -  - DIS