Data/hora: 06/06/2024 18:28:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	SANTOS JUNIOR, J. R.; MATTOSO, L. H. C.; MOTHEO, A. J.	
Afiliação: 	USP-IQSC; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Estudo de impedancia A.C. de polianilina eletropolimerizada em acidos funcionalizados.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Livro de resumos... Caxambu: Sociedade Brasileira de Quimica, 1995.	
Páginas: 	Nao-paginado.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Ref.EQ-029.	
Conteúdo: 	Apresenta um estudo sobre polianilina eletropolimerizada na presenca de 1 mol dmE-3 dos acidos canfor sulfonico e polivinil sulfonico. Nos procedimentos eletroquimicos foi utilizada uma celula de um so compartimento, contendo eletrodos de ouro como trabalho e contra-eletrodo e um eletrodo reversivel a hidrogenio como referencia. As medidas de voltametria ciclica foram realizadas com um potenciostato EG&EG - PARC 273A acoplado a um registrador X-Y HP 7046B e as de impedancia a.c. empregaram o mesmo potenciostato acoplado a um Frequency Response Analyzer Solartron Sl1255. A analise dos voltamogramas nos primeiros tres ciclos mostra um comportamento diferenciado entre os polimeros obtidos. Os valores da carga envolvida no primeiro ciclo para ambos os casos sao aproximadamente iguais e o potencial de oxidacao da polianilina permanece inalterado. Contudo ao ser aumentado o numero de ciclos a carga envolvida no processo, na presenca de PVSA torna-se maior que na presenca de CSA, continuando inalterado o potencial de oxidacao. O modelo para um eletrodo coberto com um polimero em contato com uma solucao tem sido descrito na literatura como uma interface metal/polimero e outra polimero/solucao, envolvendo reacoes redox e de difusao por conveccao. Os resultados obtidos em uma solucao 1 mol dmE-3 de HCl envolvem uma resistencia da solucao e duas capacitancias, referentes a dupla camada para o substrato/filme e para o filme/solucao, respectivamente. Essas capacitancias podem ser substituidas por elementos de fase constante.	
Palavras-Chave: 	Acidos funcionalizados; C; Impedancia A; Polianilina.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5512-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00114 -  - 1995.00114 - DIS