Data/hora: 15/06/2024 03:47:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	02/03/2021	
Data da última atualização: 	02/03/2021	
Autoria: 	MIRANDA, E. E. de; BOGNOLA, I. A.; MATTOS, C. DE O.; SARRAIPA, L. A. S.; LUCENA JÚNIOR, J. F. DE.	
Afiliação: 	EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA, CNPM; ITAMAR ANTONIO BOGNOLA, CNPF; CRISTINA DE O. MATTOS; LUDMILA A. S. SARRAIPA; JOSÉ F. DE LUCENA JÚNIOR.	
Título: 	Mapeamento da erodibilidade potencial dos solos do estado do Tocantins.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO E FEIRA PARA USUARIOS DE GEOPROCESSAMENTO DA AMERICA LATINA, 4., 1998, Curitiba. GIS Brasil 98. Curitiba: SAGRES, 1998.	
Páginas: 	8 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho descreve o mapeamento do risco dos processos de perda de solos sob a ação erosiva da chuva, no Estado do Tocantins. A erodibilidade indica a suscetibilidade de ocorrência desses fenômenos em determinados solos sob um clima dado. O conhecimento da erodibilidade potencial foi obtido por métodos indiretos, através do cruzamento das propriedades dos solos com as condições de suas ocorrências. Dado o grande número de informações espaciais e numéricas requeridas pelo trabalho, as técnicas de geoprocessamento foram instrumentos eficientes para a elaboração dos mapas de erodibilidade. Este trabalho, executado pela Embrapa-NMA na escala 1:250.000, é parte integrante do Zoneamento Agroecológico do Tocantins. Foram utilizadas imagens de radar e minutas de interpretação temáticas do Projeto Radambrasil (1:250.000), cedidas pelo IBGE-RJ; imagens LANDSAT-TM, bandas 3/4/5 (1:100.000 e 1:250.000) e cartas topográficas do IBGE (1:250.000 e 1:1.000.000). Essas informações, integradas no SGI/INPE, serviram para geração das classes de declividades e do potencial erosivo dos solos. O cruzamento digital destes PI?s resultou nos mapas de erodibilidade potencial, com as classes: I) muito fraca a fraca ; II) ligeira; III) moderada; IV) forte; V) muito forte e VI) especial. O processo metodológico desenvolvido e testado mostrou-se viável e válido para os objetivos propostos.	
Palavras-Chave: 	Mapeamento; Perda de solos.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/221612/1/5882.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (5882-1) - UPC - AA - DD - 98/023 - AA - 1998.023 - DIS