Data/hora: 03/06/2024 10:58:20

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 31/08/2005
Data da última atualização: | 31/08/2005
Autoria: | TORRE-NETO, A.; SCHUELLER, J. K.; HAMAN, D.
Título: | Sistema para controle espacialmente variável de irrigação por microaspersão: uma unidade de demonstração.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO ENERGIA NA AGRICULTURA, 2.; FEIRA DA TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS ELETRORRURAIS-FETES, 1., Uberaba, agosto, 2001. [Anais... ] Uberaba: s. n. 2001. p. 4.27-4.31. CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Nesse trabalho foi desenvolvido um sistema automatizado para controle espacialmente diferenciado da irrigação por microaspersão. O sistema consiste de um conjunto de sondas de solo, válvula solenóides e hidrômetros, todos automatizados e interligados atravpes de uma rede digital multiponto baseada no padrão RS-485.
Palavras-Chave: | CED; Controle Espcialmente Diferenciado; Irrigação por microaspersão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8957-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00051 -  - 2001.00051 - DIS