Data/hora: 09/06/2024 00:54:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Tipo da produção científica: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento	
Data corrente: 	18/02/2014	
Data da última atualização: 	22/09/2016	
Autoria: 	ALMEIDA, R. L. da S.; DANTAS NETO, J.; SILVA, E. F. da; ALMEIDA FILHO, R. L. da S.	
Afiliação: 	ROGER LUIZ DA SILVA ALMEIDA, UESB; JOSÉ DANTAS NETO, UFCG; ENIO FRAGA DA SILVA, CNPS; ROGER LUIZ DA SILVA ALMEIDA FILHO, UESB.	
Título: 	Análise hidráulica de um sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2013.	
Páginas: 	17 p.	
Série: 	(Embrapa Solos. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 236).	
ISSN: 	1678-0892	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo calcular a uniformidade de irrigação para sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico submetido a vários espaçamentos em campo. Foi conduzido na propriedade hidroagrícola Lagoa do Ouro, no Município de Jequié, Bahia. O aspersor utilizado é do tipo canhão hidráulico, Plona-PLN 25. Foram utilizados 80 coletores no campo espaçados de 6 (m) para coleta das lâminas de água (mm). A evapotranspiração potencial da cultura foi medida a partir do tanque classe "A" instalado na propriedade. Os maiores valores apresentados de coeficientes de uniformidade CUC e CUD foram de 78% e 71% respectivamente para o espaçamento de 36x36 m; e os menores, 67% e 30% para o espaçamento 42x42 m.	
Palavras-Chave: 	Canhão hidráulico; Uniformidade.	
Thesagro: 	Equipamento de irrigação; Irrigação; Irrigação por aspersão.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/139774/1/BPD-236-Analise-Hidraulica-Irrigacao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (17991-1) - UMT - FL - DD - BPD 236 -  - 2014.00109 - DIS