Data/hora: 13/06/2024 12:43:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	11/02/2008	
Data da última atualização: 	05/06/2024	
Autoria: 	SILVA, R. R.; SILVA, F. F.; GUIMARÃES, L. M.; AZEVEDO, V. W. B.; ARAUJO FILHO, J. C. de; GOMES, E. C.	
Afiliação: 	R. RODRIGUES SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO; F. F. SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO; L. M. GUIMARÃES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO; V. W. B. AZEVEDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO; JOSE COELHO DE ARAUJO FILHO, CNPS; E. C. GOMES.	
Título: 	Aplicação do MDT na classificação de relevo da carta Piaçabuçu, estado de Alagoas, na escala de 1:100.000.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado. Conquistas e desafios da ciência do solo brasileira. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi gerar o Modelo Digital do Terreno (MDT) e sua visualização bi- e tridimensional junto com o mapa de declividade por meio do aplicativo ArcGIS. Para geração do MDT foram utilizadas informações altimétricas provenientes da carta topográfica de Piaçabuçu na escala 1:100.000. Conforme a declividade, as classes de relevo foram classificadas em Plano: menos de 3%, suave ondulado: 3 a 8%, ondulado: 8 a 20%, forte ondulado: 20 a 45%, montanhoso: 45 a 75% e escarpado maior que 75%.	
Palavras-Chave: 	Declividade; Geoprocessamento; Modelo Digital do Terreno.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/339373/1/Aplicacao-do-MDT-na-classificacao-de-relevo-2007.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (12955-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2008.00088 - DIS