Data/hora: 09/06/2024 14:32:09

Biblioteca(s): | Embrapa Trigo.
Tipo da produção científica: | Capítulo em Livro Técnico-Científico
Data corrente: | 21/01/2015
Data da última atualização: | 26/06/2017
Autoria: | PIRES, J. L. F.; CORASSA, G. M.; RAMBO, A. C.; KERBER, L.; PASINATO, A.; DALMAGO, G. A.; SILVA JUNIOR, J. P. da; SANTI, A.; SANTI, A. L.; GUARIENTI, E. M.; CUNHA, G. R. da; STRIEDER, M. L.; FOCHESATTO, E.
Afiliação: | JOAO LEONARDO FERNANDES PIRES, CNPT; GEOMAR MATEUS CORASSA, MESTRANDO UFSM; ALMIR CÉSAR RAMBO, COTRIJAL; LEONARDO KERBER, COTRIJAL; ALDEMIR PASINATO, CNPT; GENEI ANTONIO DALMAGO, CNPT; JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR, CNPT; ANDERSON SANTI, CNPT; ANTÔNIO LUIS SANTI, UFSM; ELIANA MARIA GUARIENTI, CNPT; GILBERTO ROCCA DA CUNHA, CNPT; MERCIO LUIZ STRIEDER, CNPT; ELIZANDRO FOCHESATTO, MESTRANDO UFRGS.
Título: | Aplicação de nitrogênio a taxa variável em cultura de trigo: estudo de caso na Unidade Piloto de Agricultura de Precisão de Não-Me-Toque, RS.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In: BERNARDI, A. C. de C.; NAIME, J. de M.; RESENDE, A. V. de; BASSOI, L. H.; INAMASU, R. Y. (Ed.). Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. Brasília, DF: Embrapa, 2014. Cap. 26, p. 287-294.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O uso de sensores ópticos ativos como ferramenta para a definição da dose de nitrogênio a ser aplicada em cobertura na cultura do trigo é tecnologia disponível e em uso no Brasil. Com o objetivo de realizar o manejo sitio específico da adubação nitrogenada em cobertura na cultura do trigo utilizando-se sensor óptico ativo, foi realizado um estudo de caso na Unidade Piloto da Rede de AP em Não-Me-Toque, RS, na safra 2012. No momento da aplicação de nitrogênio em cobertura, a área foi dividida em dois talhões: um com aplicação a taxa fixa e outro a taxa variável. Foi utilizado equipamento comercial dotado de sensor óptico ativo para aplicação em taxa variável. A área foi monitorada antes e depois da aplicação de nitrogênio por meio de GreenSeeker®. Os resultados indicaram que o equipamento utilizado apresenta agilidade e flexibilidade na variação da dose de nitrogênio aplicada, configurando-se como uma ferramenta importante para o manejo sítio específico em trigo. Entretanto, há oportunidade para melhoria na estratégia de aplicação de N a taxa variável. Outros fatores, além da leitura de NDVI, podem ser levados em consideração para a aplicação em taxa variável. É necessário, por exemplo, considerar a 'dose máxima' para cada cultivar em função da resposta no rendimento de grãos e suscetibilidade ao acamamento.
Palavras-Chave: | NDVI; Taxa variável; Triticum aestivum L; Variable rate.
Thesaurus Nal: | precision agriculture; wheat.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/116172/1/2014-LV-agricultura-de-precisao-p287.pdf
Registro original: | Embrapa Trigo (CNPT)
Exemplares: | CNPT - (42792-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS