Data/hora: 06/06/2024 01:04:51

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 20/08/2003
Data da última atualização: | 08/05/2008
Autoria: | SIMÕES, F. R.; VAZ, C. M. P.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Desenvolvimento de materiais para eletrodos utilizados na detecção eletroanalítica de pesticidas.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS, 5., 2002. SICEM 2002. São Carlos: USP, 2002. p. 91-92.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi a investigação do comportamento eletroquímico dos inseticidas parathion metílico e do herbicida paraquat em pH neutro através das técnicas eletroquímicas de voltametria cíclica e pulso diferencial, testando carbono vítreo e carbono vítreo modificado com o polímero condutor polianilina (PANI), como materiais de eletrodos.
Palavras-Chave: | Carbono vítreo; Comportamento eletroquímico; Inseticidas; Parathion metílico; Polímero condutor; Voltametria.
Thesagro: | Herbicida; Paraquat.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (7946-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00095 -  - 2002.00095 - DIS