Data/hora: 28/05/2024 10:13:10

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 23/01/2013
Data da última atualização: | 23/02/2023
Autoria: | SOUZA, L. D. de S. e; PASSERI, L. F.; MARQUES, R. da S.; PEREIRA, T. K.; ALVES, T. C.; OLIVEIRA, P. P. A.; BERNDT, A.
Afiliação: | LAURA DUARTE DE SÁ E SOUZA, GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA - UNESP/ILHA SOLTEIRA; LETÍCIA FIGUEIREDO PASSERI, GRADUAÇÃO UNESP/ILHA SOLTEIRA; RODRIGO DA SILVA MARQUES, GRADUAÇÃO UNESP/ILHA SOLTEIRA; THALITA KOYANAGI PEREIRA, GRADUAÇÃO UNESP/ILHA SOLTEIRA; TERESA CRISTINA ALVES, CPPSE; PATRICIA PERONDI ANCHAO OLIVEIRA, CPPSE; ALEXANDRE BERNDT, CPPSE.
Título: | Capacidade de vedação dos septos em relação ao número de furos.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 4., 2012, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação: Embrapa Pecuária Sudeste, 2012.
Páginas: | p. 33.
Série: | (Embrapa Instrumentação. Documentos, 56).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Amostras de Gases de Efeito Estufa podem apresentar trocas gasosas quando armazenados por longo período de tempo em frascos de vidro (vials ou exetainers) lacrados com septos de diferentes materiais.
Palavras-Chave: | Septos; Vedação.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/75096/1/PROCIO2012.00308.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (21594-1) - UPC - RA - DD - PROCI-2012.00308 - SOU - 2012.00308 - DIS