Data/hora: 11/06/2024 22:10:38

Biblioteca(s): 	Embrapa Suínos e Aves.	
Data corrente: 	07/08/2019	
Data da última atualização: 	07/08/2019	
Autoria: 	STEINMETZ, R. L. R.; KUNZ, A.; AMARAL, A. C. do; TÁPPARO, D. C.; GRESSLER, V.; SILVA, M. L. B. da; SOARES, H. M.	
Afiliação: 	RICARDO LUIS RADIS STEINMETZ, CNPSA; AIRTON KUNZ, CNPSA; ANDRÉ CESTONARO DO AMARAL; DEISI CRISTINA TÁPPARO; VANESSA GRESSLER, CNPSA; MARCIO LUIS BUSI DA SILVA, EMBRAPA SUÍNOS E AVES; UFSC.	
Título: 	Interlaboratory assay in anaerobic digestion: A Brazilian case study.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: WORLD CONGRESS ON ANAEROBIC DIGESTION, 14., 2015, Viña del Mar. Anais... Viña del Mar: The International Water Association, 2015.	
Páginas: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Abstract: Brazil has a high potential of substrates to be used for biogas production and a data base of biogas and methane potential is urgent to enable new policies and new business. To improve the accuracy methods to produce reliable technical results, the BiogásFert Network promoted an Anaerobic Digestion (AD) Interlaboratory Study. This work describes the experience with Brazilian laboratories participation in the AD interlaboratorial activities in 2014. Cellulose was used as reference standard. Up to 69% of the laboratories obtained satisfactory results in the solid analysis, but only 38% obtained the same classification for specific biogas production assay. To improvement in AD results, was identified necessity to acclimate the mesophilic inoculum to the substrate (sample) and the conditions of the anaerobic batch test. Resumo: O Brasil tem um alto potencial de substratos para ser usado na produção de biogás e uma base de dados de biogás e potencial de metano é urgente para permitir novas políticas e novos negócios. Para melhorar os métodos de precisão para produzir resultados técnicos confiáveis, a Rede BiogásFert promoveu um Estudo Interlaboratorial de Digestão Anaeróbia (AD). Este trabalho descreve a experiência com a participação de laboratórios brasileiros nas atividades interlaboratoriais de AD em 2014. A celulose foi utilizada como padrão de referência. Até 69% dos laboratórios obtiveram resultados satisfatórios na análise de sólidos, mas apenas 38% obtiveram a mesma classificação para ensaio específico de produção de biogás. Para melhoria nos resultados da DA, foi identificada a necessidade de aclimatizar o inóculo mesofílico ao substrato (amostra) e as condições do teste de batelada anaeróbia.	
Palavras-Chave: 	Harmonization method; Specific Biogas Production; Specific Methane Production.	
Thesagro: 	Biogás; Digestão Anaeróbia; Metano.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/200404/1/Interlaboratory-assay-in-anaerobic-digestion-A-Brazilian-case-study.pdf	
Registro original: 	Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)	
Exemplares: 	CNPSA - (21626-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS