Data/hora: 27/05/2024 04:28:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	16/12/2004	
Data da última atualização: 	08/03/2010	
Autoria: 	CRUVINEL, P. E.; TAKEDA, F. B.; SAITO, J. H.; OLIVEIRA, V. A.; MANTOVANI, E. C.	
Título: 	Sistema computacional de baixo custo para reconhecimento da variabilidade de plantas daninhas baseado em imageamento estereoscópico.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRICULTURA DE PRECISÃO, 2004, Piracicaba. Anais...Piracicaba: ESALQ, 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A agricultura de precisão com a incorporação de tecnologia avançada no campo vem provocando uma revolução nos processos, sistemas e métodos do manejo agrícola, trazendo principalmente novas soluções para aumento da produtividade e redução do impacto ambiental. Apresenta-se um sistema computacional que envolve imageamento estereoscópico de baixo custo e modelo computacional para o reconhecimento de planta daninha e sua variabilidade, com particular aplicação para as que apresentam primitivas fundamentadas em padrões circulares. Resultados ilustram a aplicabilidade e a confiabilidade do sistema desenvolivido com estudo de caso e reconhecimento do balãozinho (Cardiospermum halicacabum), o qual é uma espécie de planta daninha de difícil controle químico.	
Palavras-Chave: 	Daninhas; Imageamento estereoscópico; Plantas invasoras; Reconhecimento de padrões.	
Thesagro: 	Agricultura de Precisão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8556-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00057 -  - 2004.00057 - DIS