Data/hora: 12/06/2024 07:00:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	06/09/2018	
Data da última atualização: 	06/09/2018	
Autoria: 	CHICATTO, J. A.; RAINERT, K. T.; GONÇALVES, M. J.; HELM, C. V.; ALTMAJER VAZ, D.; TAVARES, L. B. B.	
Afiliação: 	J. A. Chicatto, Pós-graduação FURB; K. T. Rainert, Pós-graduação FURB; M. J. Gonçalves, FURB; CRISTIANE VIEIRA HELM, CNPF; D. Altmajer-Vaz, Universidad de Granada; Lorena B. B. Tavares, FURB.	
Título: 	Decolorization of textile industry wastewater in solid state fermentation with peach palm (Bactris gasipaes) residue.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Brazilian Journal of Biology, São Carlos, v. 78, n. 4, p. 718-727, Nov. 2018.	
DOI: 	10.1590/1519-6984.175074	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Neste trabalho, avaliamos a descoloração de efluentes têxteis durante seu tratamento em um sistema de fermentação em estado sólido (SSF). Os ensaios foram conduzidos com resíduo de pupunha (Bactris gasipaes) utilizando o fungo de podridão branca Ganoderma lucidum EF 31. A influência da concentração de corante, as quantidades de resíduo e da fase líquida foram estudadas tanto na eficiência de descoloração como na produção de enzima. De acordo com os resultados, independentemente das condições experimentais utilizadas, a lacase foi a principal enzima ligninolítica produzida por G. lucidum. A atividade de lacase mais elevada foi obtida em baixas concentrações de efluentes, sugerindo um efeito inibitório no metabolismo fúngico. A maior remoção de cor foi obtida com 10 gramas de resíduo da pupunha e 60 mL do efluente final. Nos ensaios de controle realizados com o corante sintético RBBR, foram atingidos cerca de 20% mais descoloração do que os obtidos com o efluente industrial. A adsorção de RBBR no resíduo de pupunha também foi investigada. Os testes de equilíbrio mostraram que a adsorção deste corante seguiu as isotermas de Langmuir e Freundlich. Assim, os resultados experimentais indicam que o resíduo de pupunha é um substrato adequado tanto para a produção de lacase quanto para a remoção de cor em efluentes industriais.	
Palavras-Chave: 	x.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/182552/1/2018-CrisH-BJB-Decolorization.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56433-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS