Data/hora: 15/06/2024 00:42:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Tipo da produção científica: 	Folder/Folheto/Cartilha	
Data corrente: 	17/03/2009	
Data da última atualização: 	16/06/2017	
Autoria: 	SILVA, J. G. da; SOARES, D. M.; MARTINS, N. L.; ATAIDES, M. A. de; SILVA, L. D. da; TOMAZ, A.	
Afiliação: 	JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; DINO MAGALHAES SOARES, CNPAF; NILO LOPES MARTINS, CNPAF; MARCOS ANTONIO DE ATAIDES, CNPAF; LINDOMAR DIAS DA SILVA, CNPAF; APARECIDO TOMAZ, CNPAF.	
Título: 	Trilhadora de arroz acionada por pedal: contribuição tecnológica para a sustentabilidade da agricultura familiar: redução do número de pessoas no trilhamento e do tempo de trilha do arroz.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2001.	
Descrição Física: 	1 Folder.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para melhorar a eficiência e o rendimento do trilhamento do arroz nas pequenas lavouras, a Embrapa Arroz e Feijão construiu e avaliou tecnicamente, uma trilhadora acionada por pedal, com maior capacidade que o método manual de trilhamento. Segundo pesquisa de campo, o rendimento médio horário do trilhamento manual sobre banca de madeira é de 30,5 Kg de arroz. Em ensaios em arroz de várzea, cultivar Formoso, a trilhadora a pedal, operada por duas pessoas, apresentou rendimento de 169 Kg/h, bem superior ao trilhamento manual.	
Thesagro: 	Agricultura familiar; Arroz; Implemento agrícola; Trilhadeira.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/80567/1/trilhadora5.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (28034-1) - UMT - FD - PP - 2001.006 -  - 2001.006 - DIS