Data/hora: 06/06/2024 13:58:52

Biblioteca(s): | Embrapa Algodão.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | Internacional - A
Data corrente: | 04/01/2000
Data da última atualização: | 05/02/2021
Autoria: | SILVA, O. R. R. F.; CARVALHO, O. S.; VASCONCELOS, O. L.; SOARES, J. J.; QUEIROZ, J. C.; PAULA, D. F. de.
Afiliação: | ODILON RENY RIBEIRO FERREIRA SILVA, CNPA; OROZIMBO SILVEIRA CARVALHO, SPM - E. Passo Fundo; Osório Lima Vasconcelos, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola; JOSE JANDUI SOARES, CNPA; José Carlos Queiroz; Domingos F. de Paula.
Título: | Avaliação de diferentes métodos de destruição de restos culturais do algodoeiro.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental,v. 3, n. 3, p. 391-394, 1999.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Evaluation of different methods of cotton stalk destruction.
Conteúdo: | Resumo: O presente trabalho objetivou avaliar, nas safras agrícolas de 1996/97 e 1997/98, diferentes métodos de destruição dos restos culturais do algodoeiro, em campo de produção de sementes e em condições de sequeiro, no município de Palmas de Monte Alto, BA. Foram determinados a eficiência de arranquio, o tempo operacional e os custos de diferentes métodos, como arranquio manual, arrancadores tratorizados, gradagem com grade aradora, aração com arado de disco e roço, de forma isolada e associados aos dois últimos métodos. Pelos resultados obtidos pode-se concluir que, para as condições de cultivo do algodoeiro em sequeiro na região Sudoeste da Bahia, os métodos mais eficientes para a destruição dos restos culturais do algodoeiro foram: o arranquio manual com enxadão, a aração de forma isolada e o roço seguido de uma aração com arado de disco, que proporcionaram uma percentagem de arranquio de plantas acima de 97% e de rebrota inferior a 2%. Abstract: A field experiment was conducted in 1996/97 and 1997/98, in Palmas de Monte Alto, BA, Brazil, to investigate the efficiency of different methods of cotton stalk destruction under dry-farming conditions. The efficiency, operational timing, and cost of cotton stalk destruction of methods such as manual hoeing, stalk clearing machines, disk harrow, plowing with a disk plow and a cutter-shredder alone and associated with the last two methods were evaluated. The results showed that for the cultivation conditions of Southwest Bahia, the most efficient methods were: manual hoeing, plowing with disk plow and the association of plowing with disc plow and cutter-shredder. In these methods, 97% of crop residue destruction and a regrowth of less than 2% were registered.
Palavras-Chave: | Implementos.
Thesagro: | Algodão; Gossypium Hirsutum; Mecanização.
Thesaurus Nal: | cotton; mechanization.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/220969/1/AVALIACAO-DE-DIFERENTES-METODOS-DE-DESTRUICAO-DE-R.pdf
Registro original: | Embrapa Algodão (CNPA)
Exemplares: | CNPA - (13819-1) - UPC - AP - DD - 630.5 -  - 630.5 - DIS