Data/hora: 07/06/2024 03:38:12

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 06/04/2005
Data da última atualização: | 06/04/2005
Autoria: | VENÂNCIO, T.; AZEREDO, R. B. V.; ENGELSBERG, M.; COLNAGO, L. A.
Título: | Application of CWFP sequence in high resolution 1H NMR spectroscopy 'IN VIVO'.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE RMN, 2. set. 2003, Sintra, Portugal. Oral communications... Sintra, 2003. Ref. O9-IV.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | Continuous wave ftee precession pulse sequence (CWFP) is a variation of the steady state free precession (SSFP) method [1]. As in SSFP the spin system is submitted to a train of rf pulses with same phase, intensity and duration, and separated by time T p < T 2.
Palavras-Chave: | RNM.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8802-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00146 -  - 2003.00146 - DIS