Data/hora: 08/06/2024 05:35:20

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 12/11/2013
Data da última atualização: | 22/12/2015
Autoria: | VICTOR, P. A.; GONCALVES, S. B.; MACHADO, F.
Afiliação: | Priscilla A. Victor, UnB; SILVIA BELEM GONCALVES, CNPAE; Fabrício Machado, UnB.
Título: | Extração e caracterização de Lignina visando a síntese de compósitos poliméricos.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 12., 2013, Florianópolis, SC. Proceedings... São Paulo: Associação Brasileira de Polímeros; Florianópolis: UFSC, 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A lignina é um dos componentes da madeira e sua estrutura é difícil ser caracterizada devido a sua complexa formação fenilpropanóica ligada a diferentes tipos de ligações e também a modificações que podem ocorrer durante o processo de extração. Ela é um dos produtos do processo de polpação na indústria de papel e geralmente utilizada como combustível. Neste trabalho, a extração da lignina da madeira de eucalipto foi realizada pelo método Kraft, com rendimento de aproximadamente 50%. A lignina obtida foi caracterizada por espectroscopia na região do infravermelho, cujos espectros característicos de infravermelho indicam picos característicos de lignina; e por análise termogravimétrica mostrando a degradação térmica em temperaturas típicas de lignina. Esta etapa de extração é fundamental para aplicação da lignina como carga micro e nanoparticulada em compósitos ou nanocompósitos poliméricos, conduzindo a melhoria das propriedades mecânicas e térmicas destes materiais poliméricos.
Palavras-Chave: | Caracterização; Compósitos Poliméricos.
Thesagro: | Eucalipto; Extração; Lignina.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (2289-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS