Data/hora: 05/06/2024 06:28:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	09/03/2010	
Autoria: 	BONAGAMBA, T. J.; MARTINS, M. J.; VIDOTO, E. L. G.; MORETTO, G.; COLNAGO, L. A.; PANEPUCCI, H.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Construção de um ressoador para ressonância magnética nuclear dupla.	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 40., 1988, São Paulo, SP. Ciência e Cultura, São Paulo, v.40, n.7, p.356, jul. 1988. Suplemento. Resumos. ref.28-D.1.4.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para obtencao de espectros de alta resolucao em solidos torna-se necessaria a utilizacao da excitacao simultanea de dois nucleos distintos, por exemplo carbono e hidrogenio. Para isto estamos construindo ressoadores de dupla ressonancia...	
Palavras-Chave: 	Alta resolução; dois núcleos distintos; Espéctros; nucleos distintos; sólidos.	
Thesagro: 	Carbono; Hidrogênio.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5173-1) - UPC - SP - -- - PROCI-88.00004 -  - 1988.00004 - DIS
CNPDIA - (5174-1) - UPC - SP - -- - PROCI-88.00005 -  - 1988.00005 - DIS