Data/hora: 13/06/2024 00:57:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	13/12/2004	
Data da última atualização: 	01/10/2018	
Autoria: 	CUNHA, J. P. A. R. da; TEIXEIRA, M. M; VIEIRA, R. F.; FERNANDES, H. C.; COURY, J. R.	
Afiliação: 	João Paulo Arantes Rodrigues da Cunha, Universidade Estadual de Goiás - UFG/Unidade de Ciências Exatas e Tecnológicas; Mauri Martins Teixeira, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Agrícola; ROGERIO FARIA VIEIRA, EPAMIG; Haroldo Carlos Fernandes, Universidade Federal de São Carlos -UFSCAR; José Renato Coury, EPAMIG.	
Título: 	Espectro de gotas de bicos de pulverização hidráulicos de jato plano e de jato cônico vazio.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 39, n. 10, p. 977-985, out. 2004	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Droplet spectrum of standard flat fan and hollow cone spray nozzles.	
Conteúdo: 	A escolha e o uso adequado de bicos de pulverização são essenciais para a correta aplicação de agrotóxicos. Este trabalho teve como objetivo avaliar o espectro de gotas de bicos de pulverização hidráulicos de jato plano padrão e de jato cônico vazio, com diferentes vazões nominais. Em ambiente controlado, avaliou-se o espectro de gotas por meio de um analisador a laser de gotas em tempo real, nas faixas de pressão de 200 a 400 kPa para os bicos de jato plano, e de 400 a 600 kPa para os bicos de jato cônico vazio. Realizou-se também um estudo teórico sobre a distância horizontal percorrida por gotas de tamanho conhecido. Os bicos de jato cônico vazio apresentaram gotas de menor tamanho em relação aos de jato plano e, por isso, proporcionaram maior densidade de gotas depositadas sobre a superfície-alvo. Todos os bicos apresentaram densidade de gotas superior a 110 gotas cm-2. No entanto, o potencial de deriva foi alto, principalmente o dos bicos de jato cônico, requerendo estratégias para sua redução. É possível estimar a distância horizontal percorrida por gotas de tamanho conhecido.	
Palavras-Chave: 	deriva; drift; pressão de trabalho; tamanho de gotas; work pressure.	
Thesaurus Nal: 	droplet size.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/108076/1/Espectro.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (29032-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS