Data/hora: 23/05/2024 07:57:36

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 29/09/2011
Data da última atualização: | 16/02/2018
Autoria: | GOMES, M. T. de M. S.; EÇA, K. S.; VIOTTO, L. A.
Afiliação: | Maria Thereza de Moraes Santos Gomes, Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Engenharia de Alimentos; Kaliana Sitonio Eça, Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Engenharia de Alimentos; Luiz Antonio Viotto, Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Engenharia de Alimentos.
Título: | Concentração da vinhaça por microfiltração seguida de nanofiltração com membranas.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 46, n. 6, p. 633-638, jun. 2011
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Vinasse concentration by microfiltration followed by nanofiltration with membrane.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a concentração da vinhaça por meio da microfiltração (MF) seguida de nanofiltração (NF). Os experimentos foram conduzidos em laboratório, a 60ºC e 500 rpm, com uso de vinhaça com 2,8% de sólidos totais (ST), para avaliação da influência da pressão no fluxo de permeado e na retenção de ST. A pressão variou de 1,0 a 3,4 bar, para MF, e de 15 a 35 bar, para NF. Utilizou-se membrana de celulose, com massa molecular de corte de 100 kDa, para MF, e membrana de poliestersulfona (PES), de 300, 500 e 1.000 Da, para NF. A MF realizada a 1,8 bar foi selecionada, por ter apresentado bom fluxo e menor consumo de energia, e o permeado obtido foi submetido à NF. A NF apresentou retenções de ST de 47?75%, e o fluxo mais elevado foi obtido com a PES 1.000 Da, a 35 bar. O concentrado final apresenta 4% de ST e é considerado adequado para uso em solo, em termos de demanda química de oxigênio e de teores de ST.
Palavras-Chave: | Cellulose membrane; Fluxo de permeado; Membrana de celulose; Membrana de poliestersulfona; Permeate flux; Polyethersulfone membrane; Retenção de sólido total; Total solids retention.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/42633/1/46n06a09.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (51609-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS