Data/hora: 10/06/2024 03:51:44

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 16/07/2020
Data da última atualização: | 16/07/2020
Autoria: | SABINO, H.; VASQUES, G. de M.; HERNANI, L. C.; DART, R. de O.
Afiliação: | HULLYSSES SABINO, UFRJ; GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS; LUIS CARLOS HERNANI, CNPS; RICARDO DE OLIVEIRA DART, CNPS.
Título: | Morfometria de bacias hidrográficas de primeira ordem em áreas agrícolas sob sistema plantio direto: delimitação e propensão à erosão e inundação.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 21, n. 3, p. 479-492, jul./set. 2020.
DOI: | http://dx.doi.org/10.20502/rbg.v21i3.1770
Idioma: | Português
Conteúdo: | O Sistema Plantio Direto (SPD) aplica técnicas agrícolas conservacionistas para preservação do solo, controlando processos de erosão. Para isso, é necessário conhecer as características do relevo que afetam a dinâmica e o poder erosivo da água na microbacia hidrográfica (MBH) em que o SPD está inserido. Os objetivos do trabalho foram: adaptar uma metodologia para o delineamento de 12 MBHs de cerca de 1 km² sob SPD a partir de modelos digitais de terreno (MDTs) e de elevação (MDEs). Ademais, calcularam-se quatro índices morfométricos relacionados à dinâmica e poder erosivo da água nas MBHs: declividade, coeficiente de compacidade (CC), índice de circularidade (IC) e fator de forma (FF). Para delimitar as MBHs foi necessário combinar dados de diferentes fontes e resoluções espaciais (MDTs Pleiades e Ultracam D, MDEs ALOS Palsar e SRTM) e usou-se a extensão ArcSWAT. As MBH estavam distribuídas nos seguintes estados: SP, GO, MS, RS e PR. Conforme os valores de declividade, as MBHs Sarandi e Coxilha são as mais propensas à erosão, enquanto Maracaju 1 e Itaí 1 são as menos propensas. Segundo os índices CC, IC e FF, as MBHs Toledo 2 e Coxilha são as mais propensas à inundação, e as MBHs Maracaju 1 e 2 e Itaí 1 as menos. A metodologia aplicada foi adaptada com êxito para a delimitação de MBHs de primeira ordem. Outrossim, os índices morfométricos calculados subsidiarão a gestão do SPD, permitindo executar medidas de controle da erosão, reduzindo impactos da perda de solo e nutrientes nessas áreas agrícolas.
Palavras-Chave: | ArcSWAT; Modelo digital de elevação; Modelo digital do terreno.
Thesagro: | Plantio Direto.
Thesaurus Nal: | Digital elevation models; No-tillage.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/214649/1/Morfometria-de-bacias-hidrograficas-de-primeira-ordem-em-areas-agricolas-sob-sistema-plantio-direto-2020.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (20493-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS