Data/hora: 07/06/2024 18:09:27

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Tipo da produção científica: | Comunicado Técnico/Recomendações Técnicas
Data corrente: | 19/04/2021
Data da última atualização: | 20/04/2021
Autoria: | VASCONCELLOS, B. N. de; HOLLER, W. A.; DALLA CORTE, A. P.; PESCK, V. A.
Afiliação: | BRUNA NASCIMENTO DE VASCONCELLOS, Bolsista do CNPq; WILSON ANDERSON HOLLER, CNPF; ANA PAULA DALLA CORTE, UFPR; VAGNER ALEX PESCK, UNIOESTE.
Título: | Guia metodológico para uso do Laser Scanner Terrestre (TLS) em ambiente florestal.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | Colombo: Embrapa Florestas, 2021.
Páginas: | 18 p.
Série: | (Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 467).
Idioma: | Português
Conteúdo: | A reconstituição dos ambientes florestais por meio de varreduras Laser Scanner Terrestre (TLS) tem possibilitado, além da compreensão desses ambientes com a extração de variáveis qualitativas que podem ser usadas em levantamentos fitossociológicos, aplicações de caráter métrico, como é o caso da extração de variáveis dendrométricas e contagem de indivíduos. Sem dúvida, essa tecnologia tem ganhado espaço no meio florestal e, possivelmente, em poucos anos, passará a fazer parte dos protocolos de inventários florestais. O planejamento do levantamento de campo com o TLS é uma das etapas fundamentais na coleta de dados, tendo em vista que está diretamente relacionado à qualidade do produto final. Além disso, facilita etapas como o registro da nuvem de pontos, processamento e posterior obtenção de variáveis dendrométricas.
Palavras-Chave: | Mensuração florestal; Variáveis dendrométricas.
Thesaurus Nal: | Lidar.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/222740/1/CT-467-1897-final.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (57667-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS