Data/hora: 01/06/2024 12:00:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Tipo da produção científica: 	Circular Técnica	
Data corrente: 	06/07/2001	
Data da última atualização: 	26/03/2015	
Autoria: 	GALDINO, S.	
Afiliação: 	Embrapa Pantanal (Corumba, MS).	
Título: 	Metodo probabilistico de previsao do nivel minimo no Rio Paraguai, em Ladario, MS - Pantanal.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Corumba: Embrapa Pantanal, 2001.	
Páginas: 	42p.	
Série: 	(Embrapa Pantanal. Circular Tecnica, 28).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A previsao dos niveis minimos dos rios do Pantanal e de grande importancia para a socioeconomia da regiao. A navegacao no rio Paraguai, em Corumba/Ladario, MS, e essencial para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e para a Bolivia. Nessa regiao, trafegam embarcacoes provenientes dos portos de Caceres, MT, e da Bolivia, principalmente carregados com soja. Sao escoados minerios de ferro e de manganes e navegam embarcacoes militares, de pesca e de turismo. A ocorrencia de niveis muito baixos no rio Paraguai implica em grandes prejuizos financeiros para as atividades que utilizam a navegacao. Alem disso, o uso de pastagens nativas nas areas de inundacao desse rio tambem depende de niveis baixos. Atualmente, as unicas previsoes das cotas do rio Paraguai, em Ladario, sao feitas pela Agencia Nacional de Energia Eletrica (ANEEL) e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). Sao realizadas previsoes com uma, duas, tres e quatro semanas de antecedencia. O presente trabalho tem como objetivo descrever um metodo especifico para previsao dos niveis minimos anuais do rio Paraguai, em Ladario, com antecedencia maior que a da ANEEL-CPRM. Trata-se de um metodo probabilistico baseado na comparacao dos niveis atuais com os registros de anos anteriores desse rio, nessa localidade, para a mesma data do ano (dia e mes), levando-se em consideracao o que se sucedeu nos dias seguintes (cota minima). O metodo determina as probabilidades de ocorrerem niveis minimos iguais ou inferiores a 2 m, 1,5 m, 1 m, 0,5 m e 0 m, em varias datas do ano (dias 1o, 11 e 21, dos meses de agosto a dezembro). Tal metodo determina tambem a data provavel (mes) de ocorrencia do nivel minimo. O metodo probabilistico foi avaliado para os anos de 1994-95, 1995-96, 1996-97 e 1997-98. Os resultados obtidos foram bons, considerando-se a grande antecedencia das previsoes. O seu uso concomitante com outros metodos de previsao baseados em informacoes nao so da regua de Ladario, bem como de postos hidrometricos localizados a montante (ANEEL-CPRM), por exemplo), ira possibilitar uma predicao mais segura do nivel minimo do rio Paraguai, em Ladario.	
Palavras-Chave: 	Brasil; Corumba; Cota fluviometrica; Fluviometric levels; Hidrology; Ladario; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Methods; Metodo probalistico; Nível fluviometrico; Paraguai; Prediction hidrologics; Previsão; Previsão hidrográfica; Previsao hidrologica; Probabilidade; Rio Paraguai; River.	
Thesagro: 	Água; Análise Quantitativa; Hidrologia; Método.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; Pantanal; Paraguay River; prediction; probability; quantitative analysis; water.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/37569/1/CT28.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (38895-1) - EMB - FL - -- - 10819 - CPAP - 10819 - DIS
CPAO - (17619-1) - EMB - FL - PP - FOL 10524 -  - FOL 10524 - DIS
CPATU - (32379-1) - EMB - FL - PP - 09276 -  - 09276 - DIS
CNPAT - (5938-1) - ADD - FL - -- - FL 02691 -  - 2001.02691 - DIS
CPAC - (23228-1) - ADD - FL - -- - FOL7202 -  - FOL7202 - DIS
CPAA - (6484-1) - ADP - FL - -- - FOL5766 -  - FOL5766 - DIS
CPAP - (50060-1) - UMT - FL - PP - FL2001.00176 - o-4206 - 2001.00176 - DIS