Data/hora: 02/06/2024 11:32:07

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 13/11/2023
Data da última atualização: | 13/11/2023
Autoria: | PINTO, J. M.; SILVA, A. F.; SOUSA, J. N.; SOUSA, C. E. de; SOUZA, A. T. G. de.
Afiliação: | JOSE MARIA PINTO, CPATSA; ALINEAUREA FLORENTINO SILVA, CPATSA; JACQUELINE NASCIMENTO SOUSA, CPATSA; CLÁUDIO EVANGELISTA DE SOUSA, Estagiário; ANDRESSA TAIANE GOMES DE SOUZA, Estagiária.
Título: | Manejo de irrigação em horta comunitária em Juazeiro, BA.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 32., 2023, Fortaleza. Agricultura irrigada no Brasil e no mundo: tecnologias científicas de produção sustentável de alimentos. Brasília, DF: INOVAGRI: ABID, 2023.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Agricultura Urbana vem ganhando expressão nos últimos 30 anos, passando a ser vista como um movimento capaz de alterar a dinâmica ecológica das cidades e incluir socialmente populações marginalizadas. As hortas urbanas comunitárias são fundamentais para a sensibilização e conscientização dos indivíduos quanto à alimentação saudável, preservação dos espaços verdes, vida comunitária, mudanças de hábito, entre outros. A horta comunitária é uma ferramenta multifuncional que contribui de maneira a qualidade de vida da população. Realizou-se, em uma horta comunitária, instalada na cidade de Juazeiro, BA, estudos para os ajustes no manejo de irrigação. Na área foi perfurado e instalado um poço artesiano. A água do poço foi misturada à água do rio São Francisco para as irrigações. As plantas cultivadas foram classificadas quanto à sua função agroecológica: alimentação, medicinal, temperos e chás. As olerícolas também foram classificados conforme a sua parte utilizada (folha, fruto, rizoma, flor, tubérculo ou toda a planta). O consumo de água, por hectare, foi de 3.760 m3 nas hortaliças irrigadas com manejo de irrigação baseado na tensão da água no solo e 5.340 m3 na irrigação sem controle, realizado pelos produtores, conforme experiência pessoal. Contabilizou-se redução de insumos em de 41 % para o nitrogênio, 33% para o fósforo, 70% para o potássio, 42% no consumo de água e 55,84 % de sais via fertilizantes. Com 1 m3 de água produziu 4,8 quilogramas de verduras folhosas. Necessita-se de ajustes no manejo de água para reduzir a condutividade elétrica do solo, que atingiu valores acima de 10 mScm-1, em algumas áreas.
Palavras-Chave: | Agricultura Urbana; Ambiente Protegido; Horta comunitária; PH do Solo; Uso eficiente da água.
Thesagro: | Fertirrigação; Hortaliça; Irrigação; Salinidade.
Thesaurus Nal: | Irrigation; Urban agriculture; Vegetables.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1158292/1/MANEJO-DE-IRRIGACAO-EM-HORTA-COMUNITARIA-EM-JUAZEIRO-BA-2023.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (60735-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS