Data/hora: 02/06/2024 06:20:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	15/06/1999	
Data da última atualização: 	26/06/2019	
Autoria: 	BERBERT, P. A.; STENNING, B. C.	
Afiliação: 	PEDRO AMORIM BERBERT, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Agrícola; BRIAN CHRISTOPHER STENNING, Cranfield University/Silsoe College/Postharvest Technology Department.	
Título: 	Redução da influência da massa específica na determinação do teor de umidade de sementes de trigo.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 34, n. 4, p. 641-50, abr. 1999	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Density-independent moisture content measurement of wheat seed.	
Conteúdo: 	A medicao da capacitancia e da condutancia de um capacitor contendo amostras de trigo permite a determinacao de duas de suas propriedades dieletricas: a permissividade relativa (E') e o fator de perda dieletrica (E"). A utilizacao dessas propriedades, medidas simultaneamente em duas frequencias de oscilacao do campo eletrico, permite reduzir ou eliminar o efeito da massa especifica aparente na determinacao do teor de umidade do trigo. Tal procedimento torna possivel o monitoramento continuo e em tempo real, sem a necessidade de retirar amostras, do teor de umidade de uma coluna de graos em movimento, situacao em que ocorrem as maiores variacoes na massa especifica do produto. O objetivo deste trabalho consistiu na obtencao de equacoes que permitam reduzir ou eliminar o efeito da massa especifica na determinacao em linha do teor de umidade do trigo. Foram utilizadas amostras das variedades Hussar, Mercia e Hereward com teor de umidade entre 11% e 22% b.u. e massa especifica no intervalo 666 kg m-3 < ou - p < ou - 873 kg m-3. A equacao que apresentou melhor desempenho permite calcular o teor de umidade do trigo com erros-padrao de calibracao e de predicao de 0,4 e 0,5 ponto percentual, respectivamente.	
Palavras-Chave: 	Capacitância; Dieletric properties; Dieletric propertis; Instrumentação; Propriedades dielétricas.	
Thesaurus Nal: 	capacitance; instrumentation.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/12986/1/pab97_115.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (12986-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPT - (10228-1) - EMB - AP - DD -  -  -  - DIS