Data/hora: 08/05/2024 23:54:42

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | BERTUCCI NETO, V.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Fonte de baixa corrente elétrica para aplicações em laboratórios.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: PACHECO, M.T.T., coord. Instrumentação: catalogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentação do XIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Águas de Lindóia, SP: UNIVAP-ID&ID, 1996.
Páginas: | 192-196 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Em varios experimentos de bancada ocorre a necessidade de se utilizar alimentacao de corrente eletrica com caracteristicas especificas, que muitas vezes se tornam um problema. Isto e devido, principalmente, a falta de instrumentos apropriados para tal, ou no caso de se optar pela compra de um, pode tornar proibitivo o custo do experimento. No caso da EMBRAPA-CNPDIA, a demanda por padrao em baixa corrente eletrica ocorre em situacoes tais como caracterizacao de sensores e materiais, alem de padronizacao de instrumentos laboratoriais para atividades de pesquisa e manutencao de equipamentos. Buscando solucionar este problema, propomos neste trabalho um circuito do tipo fonte de baixa corrente eletrica que foi projetado, construido e estado nos nossos laboratorios. O circuito e de baixo custo e apresenta grande versatilidade, pois permite que se varie a ordem de grandeza do valor da corrente de saida e o sentido da mesma. Alem disso ele permite que se imponha um comportamento dinamico no corrente de saida, atraves da variacao do sinal em tensao na entrada. O circuito e composto de componentes comerciais que sao encontrados com facilidade, tais como o amplificador operacional eletrometro OPA 128 LM e o amplificador de instrumentacao INA 105 AM, ambos fabricados pela Burr-Brown. A referencia em tensao usada na entrada foi a do dispositivo AD 589 JH, fabricado pela Analog Devices e a em resistencia foi obtida com resistores de boa qualidade fabricados pela Wellwyn e Victoreen...
Palavras-Chave: | Eletrometro; Fonte de corrente; Padrao de corrente.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5525-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00006 -  - 1996.00006 - DIS