Data/hora: 02/06/2024 09:23:52

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Tipo da produção científica: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento	
Data corrente: 	17/05/2022	
Data da última atualização: 	04/07/2022	
Autoria: 	SILVA, J. G. da; BASTOS, R. A. de; NASCENTE, A. S.; DIDONET, A. D.; ALMEIDA, R. de A.	
Afiliação: 	JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; REGINALDO APARECIDO DE BASTOS, CNPAF; ADRIANO STEPHAN NASCENTE, CNPAF; AGOSTINHO DIRCEU DIDONET, CNPAF; ROGÉRIO DE ARAÚJO ALMEIDA, UFG.	
Título: 	Passos para a construção de cultivadores acionados por motocicleta.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2022.	
Páginas: 	42 p.	
Série: 	(Embrapa Arroz e Feijão. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 59).	
ISSN: 	1678-9601	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um conjunto motocultivador foi desenvolvido para controlar plantas daninhas em lavouras de grãos de pequenos empreendimentos com agricultura convencional ou agroecológica. O conjunto foi adaptado de uma motocicleta para servir de fonte de tração e o desenvolvimento de cinco modelos de cultivadores capazes de operar entre fileiras de plantas espaçadas de 40 cm a 50 cm. Na motocicleta foi instalado um kit triciclo com redutor de velocidade, um diferencial e sistema de refrigeração para o motor. Os cultivadores desenvolvidos se diferenciaram por causa dos seus componentes ativos e pela forma de ação sobre as plantas daninhas, providos de enxada tipo asa de andorinha; lâmina; discos opostos concêntricos; discos opostos concêntricos duplicados; e discos opostos defasados. Nos ensaios ficou demonstrado que os quatro cultivadores, dos tipos andorinha, lâmina, concêntrico e desencontrados, devem estar entre os selecionados pelo produtor rural, os quais apresentam desempenhos semelhantes, adequados e superiores ao de discos opostos concêntricos duplicados, relativamente a melhor controle de plantas daninhas e menor demanda de potência na operação. A motocicleta está presente em várias propriedades do meio rural, possibilitando a utilização como tração para implementos controladores de plantas daninhas sem descaracterizá-la como veículo de transporte, portanto é uma alternativa viável para o aumento do rendimento operacional dos cultivos nos pequenos empreendimentos familiares, contribuindo com as metas 2.3 e 2.4 do segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável) da Organização das Nações Unidas.	
Palavras-Chave: 	Desempenho de cultivadores; Motocultivador; Performance of cultivators; Planta daninha; Selo ODS 2; Weeding.	
Thesagro: 	Capina Mecânica; Controle Mecânico; Feijão; Implemento Agrícola; Phaseolus Vulgaris.	
Thesaurus Nal: 	Beans; Mechanical weed control; Weeds.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1143149/1/bpd59-2022.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (36427-1) - UMT - FL - DD - BPD 59 - CNPAF - 2022.bpd59 - DIS