Data/hora: 09/05/2024 20:08:10

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 23/07/2021
Data da última atualização: | 10/03/2022
Autoria: | GAMBETTA, R.
Afiliação: | ROSSANO GAMBETTA, CNPAE.
Título: | Malt bagasse: combined auto-hydrolysis and enzymatic hydrolysis process for malt bagasse pretreatment.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | Brasília, DF: Embrapa Agroenergy, 2021.
Páginas: | 2 p.
Descrição Física: | PDF: il. color.
Série: | (Embrapa Agroenergy. Technology Showcase. Biomasses).
Idioma: | Inglês
Notas: | TC 293.
Conteúdo: | Combined hydrothermal process of auto-hydrolysis and enzymatic hydrolysis as pretreatment for release of glucose from malt bagasse. The auto-hydrolysis pretreatment removes the hemicellulose and chemically modifies the lignin, facilitating the access of enzymes to the cellulose, which will be converted into glucose.
Palavras-Chave: | Lignocellulosic.
Thesaurus Nal: | Bagasse; Biomass; Enzymatic hydrolysis; Glucose; Malt.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/232314/1/Rossano-Gambetta-Malt-bagasse-Pretreatment-IN.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (3911-1) - UPE - FD - DD -  -  -  - DIS