Data/hora: 11/05/2024 09:33:01

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 30/09/2019
Autoria: | MACEDO, A.; RODA, V. O.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.
Título: | Monitor para registro de distúrbios em rede AC.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 11., maio 1988, Caxambu, MG. Programas e resumos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 1988.
Páginas: | p.214.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os disturbios presentes nas redes eletricas, tais como transientes, subtensao, sobretensao, ruidos de radiofrequencia, "blackouts" etc. podem causar danos e inoperancia nos equipamentos eletronicos sensiveis. Para se evitarem tais problemas, devem ser adotadas medidas como o emprego de filtros, reguladores de tensao, grupos motogeradores, transformadores de isolacao etc. Para se ter um criterio exato sobre qual(is) medida(s) deve(m) ser adotada(s) faz-se necessario uma caracterizacao completa desses disturbios. Esta e a funcao do monitor que estamos desenvolvendo. Ele devera ser capaz de registrar o disturbio em memoria e imprimir seu historico, como valor, duracao e horario da ocorrencia. Como nao podera sofrer os disturbios da rede, devera ser alimentado por baterias, exigindo-se, assim, uma tecnologia voltada ao baixo consumo, como a tecnica CMOS.
Palavras-Chave: | AC; Distúrbios; Monitor; Redes.
Thesagro: | Registro.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5166-1) - UPC - SP - -- - PROCI-88.00012 -  - 1988.00012 - DIS