Data/hora: 14/05/2024 00:55:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	02/12/2015	
Data da última atualização: 	28/12/2015	
Autoria: 	NEVES, J. S.; VALADARES, L. F.; MACHADO, F. S.	
Afiliação: 	Juliete S. Neves, UnB; LEONARDO FONSECA VALADARES, CNPAE; Fabricio S. Machado, UnB.	
Título: 	Síntese de biopolímeros contendo óleo de soja acrilado via polimerização em emulsão	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 13., 2015, Natal. [São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros], 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho propõe a síntese de um látex, via polimerização em emulsão, utilizando como monômeros o metacrilato de metila, pivalato de vinila e ácidos graxos acrilados obtidos a partir do óleo de soja comercial. Foram avaliadas as propriedades térmicas de dois materiais contendo na sua alimentação concentrações de 5 e 10% do ácido graxo modificado, sendo observadas temperaturas de transição vítreas iguais a 90 °C e 70 °C, respectivamente, o que sugere uma maior mobilidade das cadeias poliméricas com o aumento da concentração do ácido graxo modificado.	
Palavras-Chave: 	Biopolímero; Fonte renovável; Metacrilato de metila; Óleo de soja; Polimerização em emulsão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (2739-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS