Data/hora: 13/05/2024 18:35:20

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | PATERNO, L. G.; CAMPANA FILHO, S. P.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | USP- IQSC; USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Filmes poliméricos ultra-finos produzidos por auto-montagem.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIENCIA DO DE MATERIAIS-CBECIMAT, 12., dez. 1996, Aguas de Lindoia, SP. Anais... [S.l.: s.n.], 1996.
Páginas: | p. 1240-1242.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Filmes ultra-finos de poli(o-etoxianilina) e carboximetilcelulose foram confeccionados pela tecnica de auto-montagem. Camadas alteradas dos polimeros foram depositados sobre vidro resultando em filmes homogeneos organizados em multi-camadas. O processo de deposicao foi acompanhado por espectroscopia UV-Vis observando-se um aumento linear da absorbancia em 700 nm com o numero de bicamadas. A espessura dos filmes pode ser controloada atraves das condicoes de deposicao, concentracao e pH das solucoes polimericas. O tempo para formacao das camadas iniciais nao excede tres minutos mas diminui para camadas mais distantes do substrato.
Palavras-Chave: | Automontagem; Poli(o-etoxianilina); Poly(o-ethoxyaniline); Self-assembly technique.
Thesagro: | Carboximetilcelulose.
Thesaurus Nal: | carboxymethylcellulose.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5632-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00155 -  - 1996.00155 - DIS