Data/hora: 02/06/2024 09:18:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	23/02/2006	
Data da última atualização: 	23/02/2006	
Autoria: 	FERNANDES, H. C.; REIS, E. F. dos; NAIME, J. de M.; MODOLO, A. J.; RINALDI, P. C. N.	
Título: 	Utilização da tomografia computadorizada para determinação da densidade do solo na região da semente.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia na Agricultura, Viçosa, MG, v.13, n.2, p.82-94, abr./jun., 2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo estudar a relação solo-semente na região da semeadura em semeadura direta, com diferentes teores de água do solo, tipos de mecanismos de abertura do sulco e elementos compactadores, em um Latossolo Vermelho Amarelo (LVA) com a cultura do milho. Para a realização das tomografias, foram utilizadas amostras indeformadas contidas em um cilindro plástico de 80 x 40 mm. Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que: os tratamentos estudados não interferiram significativamente nos valores de índice de velocidade de emergência e densidade mínima medida pelo tomógrafo; o mecanismo de abertura do sulco tipo disco duplo proporcionou maiores valores de densidades média e máxima medidas com o tomógrafo.	
Palavras-Chave: 	Compactação; LVA; Semeadora.	
Thesagro: 	Latossolo Vermelho Amarelo; Milho; Tomografia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9456-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00137 -  - 2005.00137 - DIS