Data/hora: 16/05/2024 05:46:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	28/05/2013	
Data da última atualização: 	07/06/2013	
Autoria: 	SILVA, G. B. S. da; SOUZA, L. C. N. DE; NOGUEIRA, S. F.	
Afiliação: 	GUSTAVO BAYMA SIQUEIRA DA SILVA, CNPM; LAYS CAROLLINE NEGRI DE SOUZA, BOLSISTA CNPM; SANDRA FURLAN NOGUEIRA, CNPM.	
Título: 	Proposta metodológica para a geração de modelo de elevação digital a partir de cartas topográficas: uma abordagem no contexto do projeto GeoDegrade.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2012.	
Páginas: 	12 p.	
Série: 	(Embrapa Monitoramento por Satélite. Circular Técnica, 20)	
ISSN: 	1414-4182	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O projeto GeoDegrade tem como objetivo desenvolver geotecnologias para a identificação e o monitoramento de níveis de degradação em pastagens, sendo que um dos métodos contemplados no projeto é a integração de plataformas de informações de variáveis biofísicas. Por meio da sobreposição do MDE e suas informações intrínsecas (classes de declividades, comprimento das vertentes e áreas das vertentes) às demais plataformas de informação (mapa de solo, uso e cobertura vegetal e balanço hídrico da região) é possível descrever o potencial de erodibilidade do solo e sua influência nos processos de degradação das pastagens.	
Palavras-Chave: 	Degradação de pastagens; Geoprocessamento.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/83479/1/034-12.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (3587-1) - UMT - FL - DD - 12/114 - CT - 2012.114 - DIS