Data/hora: 02/06/2024 09:19:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria Tropical; Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	B - 1	
Data corrente: 	26/12/2011	
Data da última atualização: 	25/04/2013	
Autoria: 	XAVIER, F. A. da S.; TAVARES, R. de C.; MARQUES, G. V.; MIRANDA, F. R. de; OLIVEIRA, T. S. de.	
Afiliação: 	FRANCISCO ALISSON DA SILVA XAVIER, CNPMF; Rodrigo de Castro Tavares, UFV; Gleidson Vieira Marques, UFERSA; FABIO RODRIGUES DE MIRANDA, CNPAT; Teógenes Senna de Oliveira, UFC.	
Título: 	Efeitos da irrigação localizada na granulometria e em atributos químicos de um Neossolo Quartzarênico cultivado com coqueiro anão.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 43, n. 1, p. 55-63, 2012.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se avaliar o efeito da irrigação localizada sobre a granulometria, pH e teores de nutrientes de um Neossolo Quartzarênico cultivado com coqueiro anão em área de perímetro irrigado no estado do Ceará. O estudo foi conduzido no campo experimental da Embrapa Agroindústria Tropical/CNPAT, situado no município de Paraipaba, CE. Foram selecionadas e amostradas duas áreas sob fertirrigação utilizando microaspersores do tipo difusor e rotativo. Comparações foram feitas entre pontos definidos na área sob influência da irrigação e pontos fora da área de alcance do microaspersor. Amostras de solo foram coletadas nas distâncias horizontais de 0,30; 0,60; 0,90; 1,20; 1,50; 1,80; 2,10; 2,40 e 2,70 m a partir da planta, nas profundidades de 0-10; 10-20; 20-30; 30-40 e 40-50 cm. Foram quantificados os teores de areia, silte e argila; os teores de Ca2+, Mg2+ e K+ trocáveis, P disponível, pH e a condutividade elétrica do extrato de saturação. Na área do emissor tipo difusor ocorreu aumento significativo de 1% nos teores de argila em subsuperfície, o que pode estar associado ao processo de dispersão das argilas pela presença de Na+ trocável na água de irrigação. A irrigação favoreceu acúmulo de Ca2+, Mg2+ e P disponíveis nas proximidades dos microaspessores em superfície, e de Na+ em profundidade. O acréscimo de Na+ em profundidade implica em um potencial risco de salinização, sugerindo que o manejo da irrigação deve considerar não somente o tipo de microaspersor, mas especialmente a qualidade da água de irrigação e as características físicas e químicas do solo.	
Thesagro: 	Coco; Cocos Nucifera; Fertirrigação; Irrigação; Perímetro Irrigado; Salinização; Solo Arenoso.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/59698/1/AB112003.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)	
Exemplares: 	CNPMF - (28083-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPAT - (13332-1) - UPC - AP - PP - SP 05398 -  - 2012.05398 - DIS