Data/hora: 06/05/2024 06:12:24

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Arroz e Feijão; Embrapa Cerrados; Embrapa Hortaliças; Embrapa Meio Ambiente; Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	18/01/1999	
Data da última atualização: 	29/09/2023	
Autoria: 	FIETZ, C. R.	
Afiliação: 	CARLOS RICARDO FIETZ, CPAO.	
Título: 	Variábilidade espacial do armazenamento de água no solo visando o manejo da irrigação por aspersão.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	116 f. 1998. Tese (Doutor em Agronomia) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de São Paulo, Piracicaba.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O conhecimento do armazenamento de água no solo tem importância fundamental para as práticas agrícolas. Quando se deseja dimensionar sistemas ou definir o manejo da irrigação, o procedimento usual é utilizar valores médios assumidos como representativos de toda a área irrigada. No entanto, a variabilidade espacial é uma característica da maioria dos atributos. Neste trabalho, valores de umidade do solo em tensões de interesse agronômico e de lâmina aplicada foram avaliados com os seguintes objetivos: (a) analisar a magnitude da variabilidade, identificar a distribuição estatística e analisar dados discrepantes; (b) verificar a existência de dependência espacial e localizar áreas de menor variabilidade; (c) definir o padrão espacial dos valores de lâmina real necessária e de lâmina aplicada e ( d) avaliar o efeito da variabilidade espacial do armazenamento de água no solo na qualidade da irrigação. O ensaio foi realizado na EMBRAPA/CPAO de XV Dourados, MS, numa área cujo solo é classificado como latossolo roxo argiloso. A área, cultivada com trigo ( Triticum aestivum, L. ), era dotada de um sistema de irrigação por aspersão autopropelido. Demarcaram-se 144 pontos amostrais com espaçamento regular de 5 m, resultando numa malha regular de 8 colunas e 18 linhas. Em cada ponto foi instalado um pluviômetro e e retiradas amostras de solo indeformadas que foram submetidas às tensões de 1 O, 33, 50, 100, 500 e 1500 kPa em câmara de pressão de Richards. As curvas de retenção, após serem ajustadas, foram utilizadas para determinar a umidade na tensão 60 kPa, recomendada para a irrigação do trigo. Os semivariogramas dos dados de umidade nas tensões 1 O e 60 kPa e de lâmina aplicada foram utilizados para construir uma malha de 35 colunas e 85 linhas separadas por 1 m, composta de 3096 pontos. Com os valores de lâmina real necessária e aplicada, determinou-se, para cada ponto da malha 1 x 1 m, o excesso ou déficit hídrico e calculou-se a drenagem profunda e o grau de adequação. Esses parâmetros de desempenho também foram estimados pelo modelo linear. O solo apresentou pequena disponibildade hídrica, provavelmente, devido ao fenômeno da microagregação da fração argila. Os dados de umidade do solo apresentaram distribuição normal, baixa variabilidade e estrutura de dependência espacial com valores de efeito pepita de 14 a 56% da variação total e alcance de 22 m. Os valores de lâmina de irrigação não se ajustaram à distribuição normal, mas apresentaram um nível médio de variabilidade e forte dependência espacial, com efeito pepita da ordem de 3% da variação total e alcance de 28 m. As técnicas geoestatísticas detectaram e descreveram a variabilidade espacial do armazenamento de água no solo e da lâmina aplicada pelo sistema de irrigação. A variabilidade do armazenamento de água no solo não influenciou de forma relevante os índices de drenagem profunda e o modelo linear foi pouco sensível em diferenciar áreas deficientemente e adequadamente irrigadas	
Palavras-Chave: 	Armazenamento de agua; Espacial; Spacial variability; Variabilidade; Variabilidade espacial; Water storage.	
Thesagro: 	Água; Armazenamento; Aspersão; Irrigação; Irrigação por Aspersão; Manejo; Solo; Umidade; Umidade do Solo.	
Thesaurus Nal: 	irrigation; soil; sprinkler irrigation; storage; water.	
Categoria do assunto: 	--
A Sistemas de Cultivo
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1156994/1/FIETZ-C-R-Variabilidade-espacial-do-armazenamento-de-agua-no-solo-visando-o-manejo-da-irrigacao-por-aspersao-ESALQ-1998.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CNPAF - (14761-1) - ADD - TS - PP - T 016/98 - FIE - 1998.0016 - DIS
CPAO - (14260-1) - ADD - TS - PP - T 01/98 -  - 98.000062 - DIS
CPAC - (15930-1) - ADD - TS - -- - T014/98 - FIE - T014/98 - DIS
CNPH - (15143-1) - ADC - TS - -- - T FIE 18/98 -  - 1999.018 - DIS
CPAP - (40289-1) - ADD - TS - PP - TS99.00015 - o-806 - 1999.00015 - DIS
CNPMA - (10237-1) - ADD - TS - PP - 0419 -  - 1998.00419 - DIS
CPAO - (37424-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS