Data/hora: 24/06/2024 01:23:42

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 09/08/2016
Data da última atualização: | 09/08/2016
Autoria: | DIAS JÚNIOR, A. F.; ANDRADE, A. M. de; CARVALHO, A. M. de; BENÍCIO, E. L.; BRITO, J. O.
Título: | Produção de briquetes de moinha de carvão vegetal e resíduos lignocelulósicos visando uso bioenergético.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 44, n. 110, p. 453-462, jun. 2016.
DOI: | dx.doi.org/10.18671/scifor.v44n110.18
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve por objetivo analisar a qualidade de briquetes produzidos com misturas de resíduos de bambu, resíduos de pasta celulósica e moinha de carvão vegetal, sob diferentes formulações. Foi determinada a umidade, a densidade aparente, o poder calorífico superior e inferior, a resistência à compressão, a friabilidade e realizada análise imediata dos briquetes. Os resultados foram interpretados por meio de análise uni e multivariada. Observou-se que os briquetes produzidos somente com moinha de carvão vegetal apresentaram valores mais elevados de densidade aparente, resistência à compressão e menor friabilidade. Os briquetes produzidos com resíduos de bambu e moinha de carvão vegetal apresentaram valores mais elevados de umidade, de materiais voláteis e poder calorífico. Briquetes produzidos com resíduos celulósicos apresentaram teores mais elevados de carbono fixo e de teor de cinza. De forma geral, os briquetes produzidos a partir de resíduos lignocelulósicos apresentaram características para utilização bioenergética, porém recomendam-se estudos quali-quantitativos dos gases da combustão quando o intuito for uso para cocção de alimentos.
Palavras-Chave: | Bamboo waste; Cellulosic residue; Densificação; Densification; Resíduo celulósico; Resíduo de bambu.
Thesagro: | Bambu; Bioenergia; Biomassa; Briquete; Resíduo.
Thesaurus Nal: | Bioenergy; Biomass; Briquettes.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (55185-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS