Data/hora: 23/09/2024 12:14:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	17/12/1993	
Data da última atualização: 	17/12/1993	
Autoria: 	COUTO, H. T. Z.; BASTOS, N. L. M.	
Título: 	Erros de medicao de altura em povoamentos de Eucalyptus em regiao plana	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	IPEF, Piracicaba, n.39, p.21-31, ago.1988	
ISSN: 	0100-4557	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A modificacao dos modelos, assim como o surgimento de novas marcas justificam a continua avaliacao da precisao de instrumentos para medicao da altura de arvores. Os erros de medicao de altura influem diretamente na precisao da estimativa do volume de arvores individuais e consequentemente do povoamento florestal. Neste trabalho foram estudados os erros apresentados por 5 instrumentos de medicao de altura (Blume-Leiss, Haga, Suunto, Haglof e Weise), 4 operadores, 3 classes de altura de arvores (0 a 10m, 10 a 20m e 20 a 30m) e 3 distancias do operador a arvore (15, 20 e 30m). Este estudo foi conduzido em uma plantacao de Eucalyptus grandis com 5 anos de idade em um terreno plano, localizado na regiao oeste da Cia Suzano de Papel e Celulose. A analise estatistica fatorial dos dados mostrou que todos os fatores estudados (operadores, aparelhos, distancia do operador a arvore e classe de altura das arvores) influenciaram na magnitude do erro da estimativa da altura da arvore. O aparelho que apresentou o menor percentual medio (-1,63%) foi o dendrometro Haga, enquanto que as arvores de classe de altura intermediaria (10 e 20m) mostraram menores erros percentuais. Sao apresentados os fatores de correcao por operador, aparelho e distancia do operador a arvore.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (8802-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS