Data/hora: 10/06/2024 17:12:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	30/08/2022	
Data da última atualização: 	30/08/2022	
Autoria: 	SILVA, C. E. S. da; BATALHA, L. A. R.; CARVALHO, A. M. de; OLIVEIRA, V. B. L. G. de; CARVALHO, A. M. M. L.; CARNEIRO, A. de C. O.; GOMES, F. J. B.	
Afiliação: 	CARLOS EDUARDO SILVEIRA DA SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO; LARISSE APARECIDA RIBAS BATALHA, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO; ALEXANDRE MONTEIRO DE CARVALHO, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO; VINICIUS BOHRER LOBOSCO GONZAGA DE OLIVEIRA, EKOVE; ANA MÁRCIA MACEDO LADEIRA CARVALHO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; ANGÉLICA DE CÁSSIA OLIVEIRA CARNEIRO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; FERNANDO JOSÉ BORGES GOMES, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO.	
Título: 	Evaluation of kraft lignin and residues of sawmill for producing briquettes.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, v. 42, e202102186, p. 1-12, 2022.	
DOI: 	https://doi.org/10.4336/2022.pfb.42e202102186	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	ABSTRACT. The aim of becoming a society based on the rational utilization of the natural resources, has led to the consideration of many alternatives by academic and industrial sectors. The forest sector may be particularly prominent in trying to achieve these goals when using residues of their processes, for timber and pulp production. One of the most important requirements in society is the energy production. Co-products of wood processing and cellulose mills can be used for bioenergy generation. The densification of biomass involves handling, transportation and storage issues, and furthermore, when industrial forest residues such as lignin are added to this biomass, the final energetic product may have some improved properties, adding value to the chain. The purpose of this study was to evaluate the usage of the woody industrial waste, the sawdust from Joannesia princeps Vellozo enriched with Kraft lignin as an additive, aiming to produce briquettes. One of the main findings from this work was the possibility to obtain a briquette with better properties (higher bulk density and higher resistance) when using 6% of Kraft lignin as an additive and a pressure of 1500 PSI. RESUMO. O objetivo de se tornar uma sociedade baseada na utilização racional dos recursos naturais, tem levado à consideração de muitas alternativas pela academia e setor industrial. O setor florestal pode ter um destaque especial na tentativa de atingir esses objetivos ao utilizar resíduos de seus processos. Um dos requisitos mais importantes da sociedade é a produção de energia. Coprodutos do beneficiamento da madeira e das usinas de celulose podem ser utilizados no desenvolvimento da geração de bioenergia. A densificação da biomassa envolve questões de manuseio, transporte e armazenamento e, ainda, quando resíduos florestais industriais como a lignina são adicionados a essa biomassa, o produto energético final pode ter algumas propriedades melhoradas, agregando valor à cadeia produtiva. O objetivo deste estudo foi avaliar o aproveitamento do resíduo industrial lenhoso, a serragem de Joannesia princeps Vellozo enriquecida com lignina Kraft como aditivo, visando à produção de briquetes. Um dos principais resultados deste trabalho foi a possibilidade de se obter um briquete com melhores propriedades (maior densidade aparente e maior resistência) ao usar 6% de lignina Kraft como aditivo e pressão de 1500 PSI.	
Palavras-Chave: 	Potential uses; Recursos naturais; Usos potenciais.	
Thesagro: 	Biomassa.	
Thesaurus Nal: 	Biomass; Natural resources.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1145895/1/EmbrapaFlorestas-PFB-2022-EvaluationKraftLigninResiduesSawmilBriquettesF.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (58348-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS