Data/hora: 16/06/2024 17:34:48

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 14/08/2015
Data da última atualização: | 14/08/2015
Autoria: | DELUCIS, R. de A.; PERES, M. L.; CORREA, L. W.; VEGA, R. da A.; BELTRAME, R.; GATTO, D. A.
Título: | Delimitação dos lenhos juvenil e adulto de cedro por meio de suas propriedades mecânicas.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 106, p. 485-493, jun. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Em busca do reporte de resultados pormenorizados, a fim de indicar o emprego de maneira confiável da madeira de cedro (Cedrela fissilis), o presente estudo objetivou delimitar seus lenhos juvenil e adulto, com base na variação, no sentido medula-casca, de seus módulos de elasticidade estático e dinâmico.  Para tal, foram selecionadas, ao acaso, árvores centenárias no município de Canguçu, Rio Grande do Sul, das quais foram retiradas amostras centímetro à centímetro no sentido medula-casca, de modo a caracterizar toda a extensão radial das madeiras. Os módulos de elasticidade estático e dinâmico foram avaliados por meio de ensaios de flexão estática e propagação de ondas de ultrassom, respectivamente. Os principais resultados obtidos evidenciaram que do ponto de vista dos valores médios, não houve diferença entre as variáveis utilizadas como parâmetro para a delimitação. Entretanto, o módulo de elasticidade dinâmico pode ser considerado como um parâmetro preferencial, em razão da facilidade, velocidade, versatilidade e baixo custo intrínseco à metodologia de obtenção dessa propriedade.
Palavras-Chave: | Ensaio não destrutivo; Qualidade da madeira.
Thesagro: | Cedrela Fissilis; Ultrassom.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54073-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS