Data/hora: 21/06/2024 05:16:37

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 18/03/2016
Data da última atualização: | 31/03/2016
Autoria: | PEREIRA, A. L. N.; LOPES, E. da S.; DIAS, A. N.
Título: | Análise técnica e de custo do Feller Buncher e Skidder na colheita de madeira em diferentes produtividades do povoamento.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Ciência Florestal, Santa Maria, v. 25, n. 4, p. 981-989, out./dez., 2015
Idioma: | Português
Conteúdo: | Esta pesquisa teve por objetivo realizar uma análise técnica e de custos dostratores florestais feller buncher e skidder na colheita de madeira de Pinus taedaL. em diferentes produtividades do povoamento. O estudo foi conduzido em uma empresa florestal localizada na região Norte de Santa Catarina, Brasil. As análises foram realizadas por meio do estudo de tempos e movimentos, nos quais as operações de corte e extração foram subdividas em fases do ciclo de trabalho, determinando-se produtividade, eficiência operacional, consumo específico médio de energia e custos operacionais e de produção das máquinas em diferentes produtividades médias do povoamento (PMP): I (403,0 m3 ha-1); II (550,0 m3 ha-1) e III (670,0 m3 ha-1). Os resultados indicaram que o ciclo operacional do skidder foi afetado pelas manobras adicionais nas operações de carga e descarga, ocasionado pelo baixo volume dos feixes de madeira sobre o terreno. O maior rendimento volumétrico do povoamento influenciou a produtividade e o custo de produção do feller buncher e skidder, comprovando a importância dessa variável no planejamento das operações de colheita de madeira.
Palavras-Chave: | Colheita da madeira; Custos.
Thesagro: | Planejamento; Produtividade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (54845-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS