Data/hora: 21/09/2024 07:33:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	26/10/1993	
Data da última atualização: 	26/12/2016	
Autoria: 	FERRACINI, V. L.; FRANCA, M. C. P.	
Afiliação: 	VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA; MARIA CONCEIÇÃO PAIVA FRANÇA, CEPAT/CNP.	
Título: 	Aldeídos em exaustão de motores a etanol.	
Ano de publicação: 	1983	
Fonte/Imprenta: 	Atualidade do Conselho Nacional de Petróleo, Brasília, v.15, n.83, p.27-32, jul./ago. 1983.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No presente trabalho foi feita a determinação dos níveis dos compostos carbonílicos e de formaldeído presentes nos gases de exaustão de motores convertidos para utilizar álcool etílico hidratado como combustível, usando-se os métodos clássicos espectrofotométricos da 2,4 - dinitrofenilhidrazina (2,4-DNFH)18 e do ácido cromotrópico, 29, respectivamente, os quais nos dão uma estimativa dos níveis dos compostos examinados e estão obviamente sujeitos a confirmação pela utilizacao de métodos mais apropriados. Analise via cromatografia gasosa, do condensado parcial dos gases de exaustão, também foi realizada.	
Palavras-Chave: 	Aldeídos; Composto carbonílico; Exaustão; Impacto.	
Thesagro: 	Álcool; Combustível; Etanol; Gás; Gasolina; Meio Ambiente; Motor; Poluição.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (1575-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS