Data/hora: 23/06/2024 23:15:35

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 13/10/2014
Data da última atualização: | 13/10/2014
Autoria: | ROSA, R. A.; PAES, J. B.; SEGUNDINHO, P. G. de A.; VIDAURRE, G. B.; GONÇALVES, F. G.
Título: | Efeitos do tratamento preservativo e adesivo nas características mecânicas do laminado colado de duas espécies de bambu.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 103, p. 451-462, set. 2014.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho objetivou avaliar as propriedades mecânicas de laminados colados de  bambu (BLCs), produzidos com duas espécies, em razão dos fatores tratamento preservativo e adesivo utilizados. Foram produzidas ripas originárias de bambus das espécies Dendrocalamus giganteus e Bambusa vulgaris, com idade superior a três anos. Uma parte das ripas foi imersa em água e a outra em solução de octaborato de dissódio tetrahidratado (Na2B8O13.4H2O ? Timbor), a 2%, ambos os tratamentos efetuados durante 15 dias. Depois de tratadas e secas ao ar, as ripas foram transformadas em lâminas com dimensões de 5 x 30 x 470 mm (espessura x largura x comprimento) e empregadas na confecção dos BLCs. Os adesivos utilizados foram à base de emulsão de isocianato polimérico (EPI), melamina ureia formaldeído (MUF), acetato de polivinílico cross (PVAc) e resorcinol formaldeído (RF). Os BLCs foram avaliados por meio da compressão paralela, resistência na linha de cola e flexão estática. A resistência à flexão estática foi avaliada por meio da aplicação de métodos destrutivos e não destrutivos. Os métodos não destrutivos utilizados para estimar o módulo de elasticidade e de ruptura dos BLCs foram o Stress Wave - SW, vibração longitudinal - VL e vibração transversal - VT. Os métodos de VL e VT demonstraram-se eficazes para a estimativa do MOE dos BLCs confeccionados. Já para a estimativa do MOR, o método de VT demonstrou ser o melhor método.  De modo geral, a resistência dos BLCs não foi influenciada pelo tratamento preservativo, tendo os adesivos MUF e RF apresentado um melhor desempenho.
Palavras-Chave: | Ensaios não destrutivos; Non-destructive testing; Propriedades mecânicas.
Thesagro: | Bambusa Vulgaris.
Thesaurus Nal: | Dendrocalamus giganteus; mechanical properties.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (52841-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS