Data/hora: 10/06/2024 17:16:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	21/07/2008	
Data da última atualização: 	21/07/2008	
Autoria: 	MANFREDI, M.; COLODETTE, J. L.; MILAGRES, F. R.; OLIVEIRA, R. C.; XU, E. C.	
Título: 	Efeito da adição de pasta APMP de eucalipto nas propriedades da polpa kraft branqueada de Pinus radiata.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Cerne, Lavras, v. 14, n. 2, p. 113-117, abr./jun. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Polpas kraft de Pinus spp são usadas em larga escala para a fabricação de papéis de alta resistência. A qualidade dessas polpas tem sido aperfeiçoada pelo avanço nos programas de qualidade da madeira e pela escolha de espécies de Pinus spp mais
adequadas. A qualidade de papéis produzidos de fibras de Pinus spp pode ser melhorada ainda mais pela mistura com outras fibras. A mistura de fibras de Pinus spp com fibras curtas tem sido prática comum. Neste estudo foi avaliado o impacto da mistura de pasta
mecânica de eucalipto de alta alvura, em diferentes proporções (10 a 40% de substituição), proveniente do processo de polpação PRC APMP, nas propriedades da polpa kraft branqueada de Pinus radiata. As misturas de polpa foram refinadas em moinho PFI e avaliadas quanto às suas principais propriedades físicas. Verificou-se que a mistura de pasta mecânica aumentou a força de ligação entre as fibras kraft de Pinus radiata. Para um mesmo índice de tração, o índice de rasgo e a opacidade aumentaram com o aumento da proporção de pasta mecânica. Concluiu-se que algumas propriedades da polpa kraft de Pinus radiata podem ser melhoradas pela adição de até 30% de pasta mecânica de eucalipto.
	
Palavras-Chave: 	P-RC APMP; Propriedade.	
Thesagro: 	Celulose; Pinus Radiata; Polpa.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (43169-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS