Data/hora: 02/06/2024 15:42:07

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 22/01/2015
Data da última atualização: | 26/01/2015
Autoria: | OLIVEIRA, F. M. de; LOPES, E. da S.; RODRIGUES, C. K.
Título: | Avaliação da carga de trabalho físico e biomecânica de trabalhadores na roçada manual e semi mecanizada.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 20, n. 3, p. 419-425, jul./set. 2014.
DOI: | 10.1590/01047760201420031431
Idioma: | Português
Conteúdo: | Nesta pesquisa, objetivou-se realizar uma avaliação da carga de trabalho físico e biomecânica de trabalhadores nas atividades de roçada manual e semimecanizada para a implantação de plantios florestais. A carga de trabalho físico foi avaliada por meio do levantamento da frequência cardíaca dos trabalhadores nas diversas fases do ciclo de trabalho, com uso de um monitor Polar Oy. A avaliação biomecânica foi realizada por meio de filmagens dos trabalhadores no trabalho, sendo definidas as posturas típicas e os dados analisados no programa 3DSSPP (Programa de Predição de Postura e de Força Estática), desenvolvido pela Universidade de Michigan, EUA. Os resultados mostraram que, a atividade de roçada manual requereu maior esforço físico, com carga cardiovascular acima do limite máximo recomendado de 40%, sendo a atividade classificada como pesada. Nesse método de trabalho, várias articulações dos trabalhadores apresentaram riscos de lesões, sendo o quadril a articulação mais comprometida, com percentual de capazes variando entre 88 e 92%.
Thesagro: | Ergonomia; Saúde; Silvicultura.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (53235-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS