Data/hora: 10/06/2024 13:39:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	16/05/2002	
Data da última atualização: 	16/05/2002	
Autoria: 	NASCIMENTO, A. M. do; OLIVEIRA, J. T. da S.; DELLA LUCIA; R. M.	
Título: 	Classificação e propriedades da madeira de pinus e eucalipto.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 27-35, 2001.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A tecnica de classificaçào de madeira por suas caracteristicas visuais e mecanicas pode melhora o desempenho de uma estrutura, alem de permitir um uso mais amplo de madiera de diferentes classes de qualidade. O objetivo deste trabalho foi verificar a influencia do tamanho de nó de aresta no módulo de elasticidade das madeiras de pinus (Pinus taeda e P. elliottii) e de Eucalipto ( Eucalyptus citriodora), além de definir algumas propriedades físicas e mecânicas destas madeiras. Três classes de tamanho de nó localizado na aresta da madeira foram estabelecidas. Ficou evidente que as madeiras pertencentes às maiores classes tiveram um menor módulo de elasticidade.	
Palavras-Chave: 	Classificação; Lumber grading; Massa específica.	
Thesagro: 	Madeira; Propriedade Mecânica.	
Thesaurus Nal: 	mechanical properties; specific gravity.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (30184-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS