Data/hora: 10/06/2024 18:37:55

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 10/01/2014
Data da última atualização: | 14/01/2014
Autoria: | FIEDLER, N. C.; MARIN, H. B.; OLIVEIRA, J. T. da S.; CARMO, F. C. A. do.
Título: | Análise da vibração no processamento secundário de madeiras com diferentes massas específicas aparentes.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Floresta, Curitiba, v. 43, n. 1, p. 1-8, jan./mar. 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo desta pesquisa foi identificar os níveis de vibração ocorridos no processamento secundário da madeira e quantificar sua interação com a diferença de massa específica aparente entre as espécies de madeira. A pesquisa foi desenvolvida na marcenaria do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo, localizada no município de Jerônimo Monteiro, sul do Espírito Santo, no período de agosto a dezembro de 2010. As vibrações transmitidas ao sistema mão-braço dos trabalhadores pelas máquinas foram coletadas por intermédio de um acelerômetro e de um medidor de vibração. As espécies utilizadas na pesquisa foram Apuleia leiocarpa, Eucalyptus grandis versus E. urophylla (híbrido urograndis), Corymbia citriodora e Pterogyne nitens. Todas as máquinas apresentaram classificação de conforto para o eixo XY (palma da mão e nós dos dedos) e classificação de fadiga para o eixo Z (punhos). A serra fita foi a única máquina que não apresentou variação da vibração em relação à espécie processada. Conforme a classificação de fadiga para o eixo Z, é necessária a execução de medidas para o controle da vibração.
Palavras-Chave: | Ambiente de trabalho; Density of the wood; Ergonomia florestal; Forest ergonomics; Joinery; Marcenaria; Work environment.
Thesagro: | Densidade da Madeira.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (51968-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS