Data/hora: 09/06/2024 04:12:42

Biblioteca(s): | Embrapa Acre; Embrapa Florestas.
Data corrente: | 09/06/2015
Data da última atualização: | 02/07/2021
Autoria: | FIGUEIREDO, E. O.; OLIVEIRA, M. V. N. d'; FEARNSIDE, P. M.; PAPA, D. de A.
Afiliação: | EVANDRO ORFANO FIGUEIREDO, CPAF-Acre; MARCUS VINICIO NEVES D OLIVEIRA, CPAF-Acre; Philip Martin Fearnside, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; DANIEL DE ALMEIDA PAPA, CPAF-Acre.
Título: | Modelos para estimativa de volume de árvores individuais pela morfometria da copa obtida com LiDAR.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | Cerne, Lavras, v. 20, n. 4, p. 621-628, 2014.
ISSN: | 0104-7760
Idioma: | Português
Conteúdo: | A estimativa volumétrica, a partir do escaneamento digital de florestas por meio do uso do LIDAR, potencializa o emprego de técnicas de manejo de precisão no planejamento da exploração nas florestas tropicais. A utilização dessa tecnologia de sensoriamento remoto permite a incorporação de variáveis da morfometria de copa, ainda pouco empregadas e menos conhecidas em decorrência da dificuldade de coleta em campo. O objeto deste estudo foi construir equações capazes de estimar o volume do fuste de árvores individuais dominantes e codominantes, a partir da morfometria da copa obtida por meio do LIDAR aerotransportado, considerando duas situações de inventário florestal: a) com a coleta do DAP, conjuntamente com as variáveis morfométrica da copa obtidas pelo LIDAR e b) apenas com os dados de morfometria de copa. Para seleção dos modelos foram considerados: a matriz de correlação das variáveis preditoras e a combinação das variáveis que geraram os melhores resultados estatísticos pelos critérios Syx, Syx(%) e Pressp, e que foram homocedásticos e com disposição dos resíduos normais e independentes. Para as melhores equações foram realizadas análise de influência. Os resultados estatísticos do ajuste dos modelos para as duas situações permitiram selecionar equações com e sem DAP, com resultados R2 aj.(%) de a) 92,92 e b) 79,44; Syx (%) de a) 16,73 e b) 27,47; e, critério de Pressp de a) 201,15 m6 e b) 537,47 m6, respectivamente. Por meio das variáveis morfométricas, foi possível desenvolver equações capazes de estimar com precisão o volume do fuste de árvores dominantes e codominantes em florestas tropicais.
Palavras-Chave: | Acre; Amazônia Ocidental; Análise de regressão; Análisis estadístico; Bujari (AC); Estimación; Floresta Estadual do Antimary (AC); Geotécnica; Inventario forestal; Manejo de precisão; Manejo florestal; Manejo florestal de precisão; Morfometria da copa; Perfilamento a laser; Reserves forestales; Sena Madureira (AC); Teledetección.
Thesagro: | Análise estatística; Estimativa; Inventário florestal; Raio laser; Reserva florestal; Sensoriamento remoto.
Thesaurus Nal: | Amazonia; Estimation; Forest inventory; Forest reserves; Lásers; Lidar; Remote sensing; Statistical analysis.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/144527/1/26067.pdf
Registro original: | Embrapa Acre (CPAF-AC)

Exemplares:

CNPF - (53751-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS
CPAF-AC - (26067-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS