Data/hora: 21/06/2024 03:51:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	01/04/2009	
Data da última atualização: 	01/04/2009	
Autoria: 	LIMA, J. S. de S.; OLIVEIRA, P. C.; OLIVEIRA, R. B. de; XAVIER, A. C.	
Título: 	Métodos geoestatísticos no estudo da resistência do solo à penetração em trilha de tráfego de tratores na colheita de madeira.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Revista Árvore, Viçosa, v. 32, n. 5, p. 931-938, set./out. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar a resistência do solo à penetração (RSP) em seção transversal à trilha de tráfego dos tratores "Feller-buncher" e "Skidder" na colheita de madeira, utilizando-se as técnicas de geoestatística na determinação da dependência espacial e interpolação por krigagem. Ajustaram-se modelos de semivariogramas para determinação da dependência espacial antes do tráfego e depois do corte e do arraste. O coeficiente de variação da RSP na trilha diminuiu com o tráfego. Os resultados indicaram moderada dependência espacial da RSP antes e depois do corte, ajustando-se o modelo esférico. O modelo linear ajustou-se às semivariâncias após o arraste da madeira, indicando, nesse caso, a necessidade de se trabalhar com uma malha maior para representar a continuidade do atributo. A metodologia geoestatística mostrou ser boa ferramenta para estimar valores em pontos não amostrados e na construção dos mapas de isolinhas da RSP pelo método de interpolação por krigagem.	
Palavras-Chave: 	Colheita mecanizada; Semivariograma; Variabilidade espacial.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (44976-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS